[EAS_audio_file_descriptor.Format]
Bits = 8
0x01 = Audio Interchange File Format (AIFF) ‐ Basic
0x02 = Audio Interchange File Format (AIFF) ‐ Extended
0x03 = Waveform audio format (WAV) ‐ Basic
0x04 = Waveform audio format (WAV) ‐ Extended
0x05 = MPEG‐1 Audio Layer 3 (MP3) ‐ Basic
0x06 = MPEG‐1 Audio Layer 3 (MP3) ‐ Extended

[EAS_audio_file_descriptor.Source]
Bits = 8
0x01 = Out‐of‐band DSM‐CC Object Carousel
0x02 = Out‐of‐band DSM‐CC Data Carousel
