[ts.scrambling_control]
# In TS header
Bits = 2
0 = clear
1 = DVB-reserved (1)
2 = even
3 = odd

[ts.af_descriptor_tag]
# In  header
Bits = 8
0x04 = Timeline descriptor
0x05 = Location descriptor
0x06 = BaseURL descriptor
0x07 = Cets_byte_range_descriptor
0x08 = AF_MPEG-H_3dAudio_extStreamID_descriptor
0x09 = AF_MPEG-H_3dAudio_multi-stream_descriptor
0x0A = AF_MPEG-H_3dAudio_command_descriptor
0x0B = Boundary Descriptor
0x0C = Labeling Descriptor
0x0D = HEVC_tile_substream_ af_descriptor
